{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["饮用水"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"饮用水","index":0,"n_rows":12,"n_cols":18,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,14],[3,0,3,2],[4,0,4,2],[5,0,5,2],[9,0,9,2],[10,0,10,2],[11,0,11,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["           2025年11月洪江市饮用水源水质监测结果统计表"]
["断面名称","月","日","水温(℃)","pH值","溶解氧","CODMn","CODCr","BOD5","氨氮","总氮","总磷","铜","锌","氟化物","硒","砷","汞"]
["舞水入河口\n(黔城二水厂)","11","5",14.8,{"v":7.4,"d":"7.40"},8.6,1.4,6,1.2,{"v":0.14,"d":"0.140"},1.71,0.02,0.00061,"0.00067L",0.064,0.0007,0.0018,"0.00004L"]
["超标个数",null,null,"/",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["超标率(%)",null,null,"/",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["执行GB3838-2002\nⅡ类标准",{"$nulls":3},"6～9","≥6","≤4","≤15","≤3","≤0.5","≤0.5","≤0.1","≤1.0","≤1.0","≤1.0","≤0.01","≤0.05","≤0.00005"]
["续表："]
["断面名称","月","日","镉","六价铬","铅","氰化物","挥发酚","石油类","阴离子表面活性剂","硫化物","粪大肠\n菌群        (CFU/L)","硫酸盐","氯化物","硝酸盐","铁","锰","流量"]
["舞水入河口  \n（黔城二水厂）","11","5","0.00005L","0.004L","0.00009L","0.001L","0.0003L","0.01L","0.050L","0.01L",940,{"v":33.8,"d":"33.80"},{"v":14.4,"d":"14.40"},{"v":1.48,"d":"1.480"},{"v":0.0035,"d":"0.00350"},0.00065,"/"]
["超标个数",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"/"]
["超标率(%)",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"/"]
["执行GB3838-2002\nⅡ类标准",null,null,"≤0.005","≤0.05","≤0.01","≤0.05","≤0.002","≤0.05","≤0.2","≤0.1","≤2000","≤250","≤250","≤10","≤0.3","≤0.1","/"]