{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["饮用水"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"饮用水","index":0,"n_rows":12,"n_cols":19,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,14],[3,0,3,2],[4,0,4,2],[5,0,5,2],[9,0,9,2],[10,0,10,2],[11,0,11,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["           2025年8月洪江市饮用水源水质监测结果统计表"]
["断面名称","月","日","水温(℃)","pH值","溶解氧","CODMn","CODCr","BOD5","氨氮","总氮","总磷","铜","锌","氟化物","硒","砷","汞"]
["舞水入河口\n(黔城二水厂)","8","27",31.4,{"v":8.1,"d":"8.10"},6.2,1.3,7,2.1,0.249,2.03,0.03,"0.00008L","0.00067L",0.363,"0.0004L",0.0033,"0.00004L"]
["超标个数",null,null,"/",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["超标率(%)",null,null,"/",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["执行GB3838-2002\nⅡ类标准",{"$nulls":3},"6～9","≥6","≤4","≤15","≤3","≤0.5","≤0.5","≤0.1","≤1.0","≤1.0","≤1.0","≤0.01","≤0.05","≤0.00005"]
["续表："]
["断面名称","月","日","镉","六价铬","铅","氰化物","挥发酚","石油类","阴离子表面活性剂","硫化物","粪大肠\n菌群        (CFU/L)","硫酸盐","氯化物","硝酸盐","铁","锰","电导率\n（mS/m）","流量"]
["舞水入河口  \n（黔城二水厂）","8","27","0.00005L","0.004L","0.00009L","0.001L","0.0003L","0.01L","0.050L","0.01L",210,{"v":23,"d":"23.00"},6.97,{"v":1.05,"d":"1.050"},"0.03L","0.01L",{"v":28.1,"d":"28.10"},"/"]
["超标个数",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"/","/"]
["超标率(%)",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"/","/"]
["执行GB3838-2002\nⅡ类标准",null,null,"≤0.005","≤0.05","≤0.01","≤0.05","≤0.002","≤0.05","≤0.2","≤0.1","≤2000","≤250","≤250","≤10","≤0.3","≤0.1","/","/"]